OWS-04-TH User Manual
English (Bold) + Nederlandse vertaling
Basic Description
Basisgegevens
Model: OWS-04-TH
Model: OWS-04-TH
Power supply: AC230V/50HZ
Voeding: AC230V/50Hz
Set temperature range: 7~30°C
Instelbaar temperatuurbereik: 7~30°C
Heating Element: 1000W
Verwarmingselement: 1000W
Insulation Class: I
Isolatieklasse: I
Water Protection Class: IPX4
Waterbeschermingsklasse: IPX4
Length of the wire: 1.2 m
Kabellengte: 1,2 m
Certificate: CE
Certificering: CE
Comfort mode
Comfortmodus
The temperature can be set individually, with a range of 7 to 30°C.
De temperatuur kan individueel worden ingesteld tussen 7°C en 30°C.
Economy mode
Eco-modus
The temperature can be set individually, with a range of 7~30°C, but the maximum set temperature must not exceed the comfortable temperature.
De temperatuur kan individueel worden ingesteld tussen 7°C en 30°C, maar mag niet hoger zijn dan de comforttemperatuur.
Antifreeze mode
Vorstbeveiligingsmodus
The temperature cannot be set individually; it is fixed at 7°C.
De temperatuur kan niet individueel worden ingesteld en staat vast op 7°C.
Power on
Inschakelen
Display time, as shown in the left figure.
De tijd wordt weergegeven zoals in de afbeelding links.
In the shutdown state, short pressing any other button will not cause any reaction to the product.
Wanneer het toestel uitgeschakeld is, reageren de andere toetsen niet.
The default temperature for comfort mode is 19°C.
De standaardtemperatuur voor de comfortmodus bedraagt 19°C.
Comfortable temperature setting: Short press the plus or minus key to set the temperature, long press with acceleration function, step by 0.5°C.
Comforttemperatuur instellen: druk kort op de plus- of minknop om de temperatuur in te stellen. Lang indrukken versnelt de instelling. Instelstap: 0,5°C.
Heating operation: The heating icon stays on and does not display when not heating.
Tijdens het verwarmen brandt het verwarmingssymbool. Wanneer er niet verwarmd wordt, is het symbool niet zichtbaar.
The default temperature for the economic mode is 15.5°C.
De standaardtemperatuur voor de eco-modus bedraagt 15,5°C.
Economic temperature setting: Short press the plus or minus key to set the temperature, long press with acceleration function, step by 0.5°C.
Eco-temperatuur instellen: druk kort op de plus- of minknop om de temperatuur in te stellen. Lang indrukken versnelt de instelling. Instelstap: 0,5°C.
The temperature in antifreeze mode is fixed at 7°C.
De temperatuur in de vorstbeveiligingsmodus staat vast op 7°C.
Weekly timed mode
Wekelijkse timermodus
The weekly timer mode allows for time, week, and weekly timer settings.
Met de wekelijkse timer kunnen tijd, weekdag en weekprogramma worden ingesteld.
When using the device for the first time, you should first set the time and week.
Bij het eerste gebruik moet eerst de tijd en weekdag worden ingesteld.
1.Time setting: Press and hold the mode key for 3 seconds to enter the time setting.
1. Tijd instellen: Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt om de tijdsinstelling te openen.
Short press the mode key to switch settings: hour adjustment → minute adjustment → week adjustment → week timing setting → exit.
Druk kort op de modusknop om te schakelen tussen uurinstelling → minuutinstelling → weekdaginstelling → weekprogramma → afsluiten.
1.1 Hour adjustment: adjustment range is 0-23H, step by 1 hour.
1.1 Uurinstelling: bereik 0-23 uur, stapgrootte 1 uur.
1.2 Minutes adjustment: adjustment range is 0-59 minutes, step by 1 minute.
1.2 Minuutinstelling: bereik 0-59 minuten, stapgrootte 1 minuut.
1.3 Weeks adjustment: adjustment range is 1-7 day, step by 1 day.
1.3 Weekdaginstelling: bereik 1-7 dagen, stapgrootte 1 dag.
2. Weekly timer setting: By default, the economy mode runs for one week (P1~P7).
2. Weekprogramma: standaard worden programma's P1 t/m P7 gebruikt.
Pressing the plus key indicates comfort mode during this time period.
Met de plusknop wordt voor dat tijdsblok de comfortmodus gekozen.
Pressing the minus key indicates economy mode during this time period.
Met de minknop wordt voor dat tijdsblok de eco-modus gekozen.
Each time you press the plus or minus key, it will automatically increment by 1 hour.
Elke druk verhoogt het tijdsblok automatisch met 1 uur.
After setting P1, short press the mode key briefly to switch to P2, and exit the weekly timer setting after P7.
Na P1 kan met de modusknop naar P2 worden gegaan, enzovoort tot P7.
For example, set P1 to Comfort mode from 7:00 to 21:00.
Voorbeeld: stel P1 in op comfortmodus van 07:00 tot 21:00 uur.
In the weekly scheduled working state, the set time is displayed.
Tijdens de werking van het weekprogramma wordt de ingestelde tijd weergegeven.
Boost mode
Boost-modus
Boost mode provides continuous heating for 30 minutes to 8 hours (default 2 hours).
De boost-modus zorgt voor continue verwarming van 30 minuten tot 8 uur (standaard 2 uur).
Short pressing the plus or minus button can adjust the heating duration (0.5-8 hours).
Met de plus- of minknop kan de verwarmingsduur worden aangepast (0,5 tot 8 uur).
After the setting is completed, continuous heating will begin, and the device will automatically shut down when the timer ends.
Na bevestiging start de verwarming en stopt automatisch wanneer de ingestelde tijd verstreken is.
Child lock
Kinderslot
Press and hold the plus and minus keys simultaneously for 3 seconds while the device is turned on to unlock the child lock.
Houd de plus- en minknop gedurende 3 seconden tegelijk ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen.
No other buttons can be operated except for the power button.
Alleen de aan/uit-knop blijft actief.
Window opening function description
Beschrijving van de raam-openfunctie
When the ambient temperature suddenly drops by 2°C within five minutes, the device enters the window opening mode and enters the fixed temperature 7°C mode.
Wanneer de omgevingstemperatuur binnen 5 minuten met 2°C daalt, schakelt het toestel over naar de vaste temperatuur van 7°C.
After heating for 60 minutes, it enters the normal mode.
Na 60 minuten keert het toestel terug naar de normale werking.
Distribution Network Description
WiFi-instellingen
Download and install the Graffiti Smart (or Smart Life) app.
Download en installeer de Graffiti Smart- of Smart Life-app.
Create an account according to the prompts inside the app.
Maak een account aan volgens de instructies in de app.
Press and hold the mode key for 3 seconds in the shutdown state to enter the distribution network state.
Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt in uitgeschakelde toestand om de koppelingsmodus te starten.
The device will start a 180 seconds countdown.
Het toestel start een aftelling van 180 seconden.
Open the app, connect your phone to WiFi and turn on Bluetooth.
Open de app, verbind uw smartphone met WiFi en schakel Bluetooth in.
All Devices → Add Devices → Automatically discover devices → Add
Alle apparaten → Apparaat toevoegen → Apparaten automatisch zoeken → Toevoegen
Select WiFi and enter password → Add complete → APP control page.
Selecteer WiFi, voer het wachtwoord in en voltooi de installatie.
The distribution network successfully displays PASS.
Bij een succesvolle koppeling verschijnt PASS.
Distribution network failure displays FAIL.
Bij een mislukte koppeling verschijnt FAIL.
Internal parameter settings
Interne parameterinstellingen
In the shutdown state, long press the plus key for 5 seconds to enter the internal parameter settings.
Houd in uitgeschakelde toestand de plusknop 5 seconden ingedrukt om de interne instellingen te openen.
F0 Temperature compensation: adjustment range of -5~5°C, default is -2.
F0 Temperatuurcompensatie: bereik -5°C tot +5°C, standaard -2.
F1 Window opening function: options OF, 60 and 90.
F1 Raam-openfunctie: opties OF, 60 en 90.
F2 Wifi switch: On means open, OF means close. Default is on.
F2 WiFi-schakelaar: ON = ingeschakeld, OF = uitgeschakeld. Standaard ON.
Restore factory settings
Fabrieksinstellingen herstellen
Press and hold the power button for 8 seconds, and the system will automatically restore factory settings.
Houd de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
Comfort temperature 19°C, economic temperature 15.5°C, anti freezing mode 7°C and Boost mode 2 hours.
Comforttemperatuur 19°C, eco-temperatuur 15,5°C, vorstbeveiliging 7°C en boost-modus 2 uur.
Exception code description
Beschrijving foutcode
Temperature display Er
Temperatuurweergave Er
Temperature sensor open circuit, short circuit or abnormality.
Temperatuursensor onderbroken, kortgesloten of defect.
